# 报站语音文件编码

## 报站编码

报站编码采用4位数字+.mp3 例如1123.mp3 表示上行第23站中文广播。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |  |
| 1：上行离站  2：上行到站  4：上行终点站 | 1：中文  2：英文 | 站序号十位数 | 站序号个位数 |  |
| 5：下行离站  6：下行到站  8：下行终点站 | 1：中文  2：英文 | 站序号十位数 | 站序号个位数 |  |
|  |  |  |  |  |

### 离站广播上行：

81xx.mp3 + 11xx.mp3 + 82xx.mp3 + 12xx.mp3

中文开往终点站 + 中文下一站是哪一站 + 英文开往终点站 + 英文下一站是哪一站

### 到站广播上行：

21xx.mp3 + 22xx.mp3

中文XXX站到了 + 英文XXX站到了

### 离站广播下行：

81xx.mp3 + 51xx.mp3 + 82xx.mp3 + 52xx.mp3

中文开往终点站 + 中文下一站是那一站 + 英文开往终点站 + 英文下一站是哪一站

### 到站广播下行：

61xx.mp3 + 62xx.mp3

中文XXX站到了 + 英文XXX站到了

## 紧急广播

第1条紧急广播语音 901.mp3

第2条紧急广播语音 902.mp3

第3条紧急广播语音 903.mp3

## 关门提示音

999.mp3

## 广播提示音

888.mp3